**Załącznik nr 2.** Formularz Ofertowy

(data, miejscowość) (podpis i pieczęć)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 15/2018 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia w ramach projektu pn. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych” dofinansowanego w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składamy poniższą ofertę:

Tabela 1. Dane Oferenta

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Oferenta** | |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| **Dane Osoby Kontaktowej** | |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| **Parametry oferty** | |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty |  |

Tabela 2. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie proponowanej realizacji przedmiotu oferty ze wskazaniem niezbędności realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów** | | |
| **Nazwa parametru** | **Wartość parametru****[[1]](#footnote-1)** | |
| **MOBILNY REJESTRATOR AUDIO** | | |
| możliwość używania wymiennych kapsuł mikrofonów, | |  |
| nagrywanie do 6 ścieżek równocześnie, | |  |
| cztery wejścia mikrofonowe / liniowe na złączach XLR/TRS Combo, | |  |
| potencjometry regulacji czułości mikrofonów oraz tłumik -20dB na każdym kanale, | |  |
| zasilanie phantom dla wszystkich głównych wejść: +12V/+24V/+48V, | |  |
| duży, kolorowy wyświetlacz LCD 320 x 240 pkt, zaokrąglony dla łatwego podglądu w każdej sytuacji, | |  |
| możliwość nagrywania bezpośrednio na kartę SD, SDHC, SDXC o pojemności do 128 GB, | |  |
| nagrywanie w formacie 240bit/96kHz,  **WAV:**  próbkowanie 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, stereo,  obsługiwany format BWF,  ilość ścieżek  **MP3:**  próbkowanie 44.1 kHz  ilość ścieżek | |  |
| funkcja zgrywania nagrania wielościeżkowego do pojedynczego miksu, | |  |
| oddzielne ustawienia miksu dla monitoringu oraz odtwarzania, | |  |
| wskaźniki wysterowania sygnału, | |  |
| możliwość nagrania notatki głosowej, | |  |
| wbudowany procesor efektów z filtrem wysokoprzepustowym, kompresorem oraz limiterem, | |  |
| wbudowany głośnik: 400 mW/8 Ohm, | |  |
| tuner chromatyczny oraz metronom, | |  |
| funkcja zapętlania z możliwością ustawienia punktów start oraz stop, | |  |
| regulowana prędkość odtwarzania od 50% do 150%, | |  |
| możliwość zmiany tonacji ścieżki bez wpływu na prędkość odtwarzania, | |  |
| port USB umożliwiający wymianę danych z komputerem, | |  |
| zintegrowany, wielościeżkowy interfejs audio USB, | |  |
| możliwość zasilania standardowymi bateriami alkaicznymi, akumulatorami zasilaczem, | |  |
| czas pracy | |  |
| wymiary | |  |
| waga | |  |
| **MODUŁ STEREOFONICZNY I** | | |
| zawiera dwa mikrofony wielkomembranowe, pojemnościowe dla rejestratora mobilnego z pozycji 1, | |  |
| dedykowany do nagrań w technice X/Y z regulacja kąta dla 90 lub 120 stopni, | |  |
| skuteczność nie mniejsza niż – 41 dB dla 1 kHz przy 1 Pa, | |  |
| max. SPL nie mniejszy niż 138 dB, | |  |
| Złącze wyjściowe 1/8” stereo mini jack. | |  |
| zawiera dwa mikrofony wielkomembranowe, pojemnościowe dla rejestratora mobilnego z pozycji 1, | |  |
| **MODUŁ STEREOFONICZNY II** | | |
| zawiera dwa mikrofony pojemnościowe dla rejestratora mobilnego z pozycji 1, | |  |
| dedykowany do nagrań w technice X/Y z regulacja kąta dla 90 120 stopni, | |  |
| max. SPL nie mniejszy niż 140 dB. | |  |
| **MODUŁ STEREOFONICZNY III** | | |
| zawiera dwa mikrofony pojemnościowe kompatybilne z rejestratorem mobilnym z pozycji 1: jeden kierunkowy, drugi o charakterystyce ósemkowej, | |  |
| dedykowany do nagrań w technice MS, | |  |
| skuteczność nie mniejsza niż – 37 dB dla 1 kHz przy 1 Pa, | |  |
| max. SPL nie mniejszy niż 120 dB, | |  |
| złącze wyjściowe 1/8” stereo mini jack. | |  |
| **MIKROFON POJEMNOŚCIOWY** | | |
| charakterystyka super kardioidalnej typu shotgun, | |  |
| skuteczność nie mniejsza niż – 39 dB dla 1 kHz przy 1 Pa, | |  |
| max. SPL nie mniejszy niż 122 dB, | |  |
| złącze wyjściowe 1/8” stereo mini jack. | |  |
| **MODUŁ STEREOFONICZNY IV** | | |
| zawiera dwa mikrofony pojemnościowe kompatybilne z rejestratorem mobilnym z pozycji 1: jeden typu shotgun, drugi o charakterystyce ósemkowej, | |  |
| dedykowany do nagrań w technice MS, | |  |
| złącze wyjściowe 1/8” stereo mini jack. | |  |
| **WYMIENNA KAPSUŁA WEJŚCIOWA** | | |
| kompatybilna z rejestratorem mobilnym z pozycji 1, | |  |
| umożliwia podłączenie dodatkowych sygnałów z mikrofonów zewnętrznych, instrumentów, mikserów. | |  |
| wyposażony w dwa wejścia typu Combo: XLR 3 pin-jack TRS. | |  |
| **ADAPTER ¼’’** | | |
| umożliwiający podłączenie rejestratora mobilnego z pozycji 1 wraz z mikrofonem do kamery DSLR. | |  |
| **ZESTAW AKCESORIÓW DO REJESTRATORA** | | |
| osłona przeciwwietrzna typu: „futro”, | |  |
| pilot zdalnego sterowania, | |  |
| ładowarka sieciowa, | |  |
| kabel USB-mini USB, | |  |
| kabel mini jack męski – mini jack żeński. | |  |
| **PRZEWÓD I** | | |
| umożliwia zamontowanie kapsuł kompatybilnych z rejestratorem mobilnym z pozycji 1 na statywie do aparatu fotograficznego, w odległości 6 metrów od rejestratora. | |  |
| **KARTA PAMIĘCI** | | |
| typu SDXC klasa szybkości video v30, | |  |
| pojemność 128 GB, | |  |
| możliwość przesyłania danych z szybkością 95 MB/s, | |  |
| możliwość zapisu na karcie z szybkością 90 MB/s, | |  |
| przeznaczona do rejestracji materiałów wideo w rozdzielczości 8k, | |  |
| odporna na wstrząsy, temperaturę, wodę i promieniowanie rentgenowskie. | |  |
| **STATYW MIKROFONOWY – 6 SZT.** | | |
| regulowana wysokość w zakresie nie większym niż 62 cm – 148 cm z zaciskowym mechanizmem blokowania, | |  |
| rozmiar po złożeniu | |  |
| waga | |  |
| złącze | |  |
| wykonany ze stali | |  |
| **ZASILACZ PHANTOM** | | |
| 2 wejścia XLR 3 pin, | |  |
| 2 wyjścia XLR 3pin, | |  |
| zasilanie Phantom 12V lub 48V, | |  |
| w komplecie zasilacz. | |  |
| **MIKROFON POMIAROWY – 6 SZT.** | | |
| pojemnościowy, | |  |
| charakterystyka: dookólna, | |  |
| pasmo przenoszenia: 20Hz – 18 000 Hz, | |  |
| max.SPL 132 dB, | |  |
| stosunek sygnał/szum: 132 dB, | |  |
| zasilanie: 9 V, | |  |
| w komplecie uchwyt i osłona przeciwwietrzna, | |  |
| **PRZEWÓD MIKROFONOWY Z OFC I – 6 SZT.** | | |
| symetryczny XLR-XLR, | |  |
| izolacja zewnętrzna | |  |
| długość | |  |
| **PRZEWÓD MIKROFONOWY Z OFC II – 6 SZT.** | | |
| symetryczny XLR-XLR, | |  |
| izolacja zewnętrzna | |  |
| długość | |  |
| **POKROWIEC NYLONOWY** | | |
| Materiał: podwójna KODURA 600, | |  |
| zamknięcie zamek, | |  |
| wymiary | |  |
| waga | |  |
| **CASE NA AKCESORIA** | | |
| wykonany z polietylenu odpornego na uderzenia, | |  |
| wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja, | |  |
| odporny na działanie promieni UV, | |  |
| wyposażony w odpowietrznik, | |  |
| długość wewnętrzna | |  |
| szerokość wnętrza | |  |
| głębokość wnętrza | |  |
| waga | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odniesienie do kryteriów wyboru oferty** | |
| Cena netto |  |
| Cena brutto |  |
| Wartość VAT |  |
| Długość wsparcia technicznego |  |
| Długość okresu gwarancji |  |
| Termin realizacji |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin i sposób płatności** | |
| Termin płatności |  |
| Sposób płatności |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Warunki realizacji** | |
| Warunki realizacji | Warunkiem realizacji jest podpisanie umowy, dostarczenie przedmiotu zamówienia pod adres siedziby firmy Gorycki&Sznyterman: ul. Chałubińskiego 53, 30‑698 Kraków (w przypadku oprogramowania licencji drogą elektroniczną na adres [katarzyna.baruch@fpgs.pl](mailto:katarzyna.baruch@fpgs.pl)) oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru |

**Załączniki do oferty:**

1. Oświadczenie o braku powiązań.

**Oświadczenia oferenta:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres co najmniej 21 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..\* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
5. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce, skali i złożoności nie mniejszej od niniejszego zamówienia.
6. Ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
   * …
   * …
   * …

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

*\*Niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

Pieczątka Oferenta Miejscowość, data

**Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi**

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………..…………………………  Podpis |

1. Dla parametrów niemierzalnych proszę wpisać TAK lub NIE w zależności czy oferta spełnia dany parametr. [↑](#footnote-ref-1)